### ESP32-CAM Wartownik

### Wybierz funkcję

####

- Opis
- Ustawienia
  szczegółowe
- Wyloguj

Wartownik z modułem ESP32-CAM.
Po wykryciu ruchu moduł jest budzony z głębokiego uśpienia, wykonuje zdjęcie,
zapisuje je na karcie SD, łączy się z siecią wifi i wysyła zdjęcie jako załącznik w e-mailu.
Po ustawieniu parametrów takich jak:
- nazwa SSID AP sieci domowej,
- hasło do AP sieci domowej,
- adres IP do logowania w WS,
- adres IP bramy AP,
- nazwa SSID WEB serwera do zmian ustawień,
- hasło WEB serwera,
- nazwa skrzynki nadawczej,
- hasło skrzynki nadawczej (aplikacji),
- nazwa serwera smtp,
- nr portu serwera smtp,
- adres skrzynki docelowej,
- temat wiadomości e-mail,
- minimalny czas między e-mailami w minutach,
należy zapisać zmiany naciskając Zapisz.
Zakładka Wyloguj służy do wyjścia z wprowadzania zmian ustawień. Aby Układ przeszedł w tryb pracy z nowymi parametrami, należy po naciśnięciu zakładki Wyloguj wyłączyć i włączyć zasilanie lub wyzerować ESP32-CAM.
Nazwa SSID Access Point'a
Hasło do Access Pointa'a
Adres IP do logowania w WS
Adres IP bramy AP
Nazwa SSID WebSerwera
Hasło do WebSerwera
Nazwa skrzynki nadawczej
Hasło skrzynki nadawczej (aplikacji)
Nazwa serwera smtp
Nr portu serwera smtp
Nazwa skrzynki docelowej
Temat wiadomości e-mail
Min. czas między emailami w minutach